附件1
有轨电车驾驶人科目二考试项目及评判标准
	序号
	考试项目
	检测评判项
	判定结果
	考试项目说明

	1
	开启、关闭车辆
	未完成蓄电池投电，启动高压（ESS）的
	不合格
	开启车辆前 ，对 列 车 进 行静 、 动 态 检测 。 操 作 顺序 ：蓄电池上电 → 插入钥匙打 到 1 位 ， 模式 开 关 打 到1位 → 投入高压→功能测试。
关闭车辆前 ，做 好 防 溜 措施 ，按顺序关闭各项辅助设施系统 ，退出激活列车 。操作顺序： 停车后 ， 司控器置于非牵引位 →断开负载 → 断开高压 → 模式开 关 打 到 0 位→ 钥 匙 打 到0位 ，拔出钥匙→ 断开蓄电池→ 换端断开高压开关。

	2
	
	收车后，未断开蓄电池的
	不合格
	

	3
	
	开启车辆其他操作顺序错误的
	扣10分
	

	4
	
	关闭车辆其他操作顺序错误的
	扣10分
	

	5
	
	行驶模式开关选择错误的
	扣10分
	

	6
	车辆起
步、运行
及开关门
作业
车辆起
步、运行
及开关门
作业
	不按交通信号灯、标志、标线行驶的
	不合格
	观察指示灯 、仪表台状态 ，认 真 瞭 望 线路 ，确认线路信号 、道岔 ，操作车辆进行开关门 ，平稳操 作 列 车 起步 、平稳驾驶列车。
车辆行驶时警惕按钮时刻保持按下状态或者 连 续 5 秒 内必 须 按 下 一次 ；严禁违规使用旁路功能（在警惕按钮功能失效 、 门安全环路功能失效时用于屏蔽故障的一种方式）。

	7
	
	出现挤岔，脱轨的
	不合格
	

	8
	
	擅自使用旁路功能的
	不合格
	

	9
	
	车辆行驶中，未按规定操作警惕按钮引发紧急制动的
	不合格
	

	10
	
	开错车门的
	扣10分
	

	11
	
	车辆起步前，未按规定确认前方进路安全的
	扣5分
	

	12
	
	车辆起步前，未按规定确认门安全环路的
	扣5分
	

	13
	
	车辆起步时发生闯动，未能平稳操作车辆的
	扣5分
	

	14
	
	车辆行驶中，未按规定操作警惕按钮引发报警的
	扣5分
	

	15
	对标停车
	对标停车时，车辆停止后对标点未定于停车标杆
上，且前后超出30cm的
	不合格
	按照线路旁停车标进行对标停车 ，确保车辆无剧烈闯动感 ，距停车标前 后 不 超 过30cm。

	16
	
	对标停车时，车辆停止后对标点未定于停车标杆
上，且前后超出15cm不到30cm的
	扣5分
	

	17
	弯道行驶
	进入弯道时未降低至弯道限速值以下的
	不合格
	进入弯道前速度不低于25km/h ， 进 入弯道时速度不高 于20km/h ，行驶中平稳减速。

	18
	模拟车辆
故障处理
模拟车辆
故障处理
	车辆发生故障时未向指挥中心报警的
	扣10分
	模拟设定车辆故障 ，在规定的时间内 ，发现 和 排 除 故障 ， 同 时做好防护措施 ，开启危险报警闪光灯 、 防护人员 拉 设 警 戒带 、劝离无关人员。

	19
	
	车辆故障时未正确进行现场防护的
	扣10分
	

	20
	
	车辆发生故障时未开启车辆危险报警闪光灯的
	扣5分
	

	21
	模拟雨（雾）天
行驶
	未减速至限速要求的
	不合格
	模拟雨（雾）天行驶 ，列车应减速行驶 ，雨天视雨量大小选择雨刮器挡位 ，雾天开启雾灯 、示廓灯 、前照灯 、危险报警闪光灯。
限速要求： 能见 度 不 足 100米  时  限  速50km/h ； 能 见度不足50米时限速30km/h ；能见度不足30米  时  限  速15km/h ； 能 见度 不 足 5 米 时停车。

	22
	
	雨天未开启或正确使用雨刮器的
	扣5分
	

	23
	
	雾天未开启雾灯、示廓
灯、前照灯、危险报警闪光灯中任意一项的
	每项扣5分
	

	24
	模拟冰（雪）湿滑路行驶
	进入湿滑路段前未减至安全车速的
	不合格
	模拟冰（雪）湿滑路段 ，进入冰（雪） 湿滑路前 ，减速行驶 ，进入湿滑路后 ，低速

	25
	
	通过湿滑路段时急加速、急刹车的
	扣10分
	

	
	
	
	
	行驶 ，控制车辆平稳通行。

	26
	模拟线路
紧急情况处置
模拟线路
紧急情况处置
	前方突然出现行人或障碍物时未及时停车的
	不合格
	前方突然出现行 人 或 障 碍物 ，应当立即制动 ，迅速停车 ，停车后开启危险报警闪光灯。
在行驶途中发现道岔位置不正确 ，迅速停车 ，停车后开启危险报警闪光灯。

	27
	
	在行驶途中发现道岔位置不正确时，未能立即制动停车的
	不合格
	

	28
	
	在发生紧急情况停车后未开启危险报警闪光灯的
	扣5分
	

	29
	
	车辆发生紧急情况未及时提示乘客疏散的
	扣5分
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