湖北省公安厅询价采购询价单

2023年9月11日

|  |
| --- |
| **采购单位：**湖北省公安厅 |
| **联系人：彭警官** | **联系电话：6712 8762** | **采购预算总金额：190000**元 |
| **采****购****需****求** | **商品（服务）名称** | **采购需求** | **服务地点** | **供应商须知** |
| 汉江支队技术大楼监控系统建设项目 | 详见附件 | 仙桃市 | 1、须将**项目名称和响应供应商名称**标注在响应文件封面并加盖公章密封好。2、报价不能超过项目总预算190000元。3、询价单及附件均需加盖响应供应商印章，否则视为无效报价。 |
| **供应商****回复** |  | **总 报 价（元）** |
|  |
| **供应商（加盖印章）：** | **联系人：** | **联系电话：** |

注：1、文件递交截止时间：2023年9月14日下午4时。

2、请于2023年9月14日下午4时前将响应文件密封送至湖北省公安厅(地址: 雄楚大街181号)传达室，填写“文件递交登记单”并同响应文件一起投入“政府采购投标箱”内。

附件：

汉江支队技术大楼监控系统建设采购需求

1. 项目基本情况

**1.1项目名称：**汉江支队技术大楼监控系统建设项目；

**1.2项目预算**：190000元；

**1.3项目内容概述：**湖北省公安厅技术侦察总队汉江支队，项目施工地点为仙桃市，施工内容包含技术楼视频监控系统、门禁道闸系统等建设项目。

二、资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

**以上:（1）如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。（2）-（6）由响应供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。**

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动**（提供书面承诺或声明）。**

2.3未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单**（提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料）**。

2.4本项目不接受联合报名**（提供书面承诺或声明）。**

2.5本项目的特定资格要求：

1. 供应商须具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书，并取得安全生产许可证（在有效期内）**（提供资质证书和许可证复印件）**；
2. 供应商拟派项目经理须具备二级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）及社保证明（**提供资格证和合格证书复印件、社保证明材料）。**
3. 具体需求清单

**3.1、货物清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **设施设备** | **单位** | **数量** | **说明** |
| 1 | 监控系统 | 球机式摄像机（含球机支架） | 台 | 11 |  |
| 2 | 16路NVR | 台 | 1 |  |
| 3 | 监视器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 硬盘 | 块 | 2 |  |
| 5 | 双联工作台 | 套 | 1 |  |
| 6 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 网线 | 米 | 800 |  |
| 8 | 电源线 | 米 | 800 |  |
| 9 | 收发器 | 台 | 8 |  |
| 10 | 光纤 | 米 | 700 |  |
| 11 | 光纤熔纤费（含尾纤） | 芯 | 64 |  |
| 12 | 排插 | 个 | 8 |  |
| 13 | 防护箱 | 个 | 9 |  |
| 14 | 终端盒 | 个 | 5 |  |
| 15 | 立杆及地笼 | 套 | 8 |  |
| 16 | 线管 | 米 | 1000 |  |
| 17 | 施工及辅材 | 批 | 1 |  |
| 18 | 门禁系统 | 感应控制电机 | 套 | 1 |  |
| 19 | 人脸识别系统 | 套 | 1 |  |
| 20 | 自动门门夹 | 套 | 1 |  |
| 21 | 钢化玻璃 | 平方米 | 15 |  |
| 22 | 自动化门钢结构 | 项 | 1 |  |
| 23 | 运费 | 项 | 1 |  |
| 24 | 安装费 | 项 | 1 |  |
| 25 | 道闸系统 | 车牌识别智能机 | 台 | 2 |  |
|  | 闸机 | 台 | 2 |  |
|  | 地感控制器 | 套 | 2 |  |
|  | 感应线圈 | 卷 | 1 |  |
|  | 施工费 | 项 | 1 |  |

**3.2技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 球机式摄像机（含球机支架） | ◆内置GPU芯片（以公安部检验报告为准）视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米（以公安部检验报告为准）◆对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（以公安部检验报告为准）支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°◆支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。◆需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明）◆支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明）◆支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（公安部检验报告证明）支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准）支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） | 台 | 11 |
| 2 | 16路NVR | 1.硬件规格：1.5U标准机架式；1个HDMI，1个VGA，异源输出；4盘位；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；选配：1个eSATA接口；报警IO：16进4路2.软件性能：输入带宽：160M；16路H.264、H.265接入；最大支持8×1080P解码支持H.264、H.265解码 | 台 | 1 |
| 3 | 监视器 | 32寸高清监视器1.显示模式：16：9，分辨率：1920x1080；2.可视角度：178°/178°，亮度：350cd/㎡；3.接口：HDMI\*1、VGA\*1、USB\*1、AV；4.专业监视器 钣金背外壳，支持壁挂，出厂配底座遥控；5.尺寸：732\*433mm | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 6T 监控级 | 块 | 2 |
| 5 | 双联工作台 | 双联平台1.2米\*900\*750 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 16口 千兆 核心交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 网线 | 超五类网线 | 米 | 800 |
| 8 | 电源线 | RVV3\*2.5无氧铜芯线 | 米 | 800 |
| 9 | 光纤收发器 | 3公里 单模 千兆光纤收发器 4个千兆网口 | 台 | 8 |
| 10 | 光纤 | 四芯、单模、千兆 | 米 | 700 |
| 11 | 光纤熔纤费 | 标准熔纤含尾纤 | 芯 | 64 |
| 12 | 排插 | 3孔插排移动式插座 10A 190MM\*55MM\*29MM | 个 | 8 |
| 13 | 防护箱 | 不锈钢材质尺寸：400x500x180 单位：mm  室内外可以使用(可放置防雷器/电源/双绞线传输器/光端机等) | 个 | 9 |
| 14 | 终端盒 | 四芯铁质终端盒 | 个 | 5 |
| 15 | 监控立杆 | 高度4米；含地笼及混凝土基础 | 套 | 11 |
| 16 | 线管 | DN25线管 | 米 | 1000 |
| 17 | 施工及辅材 | 所有安装调试费用售后三年 | 批 | 1 |
| 18 | 感应控制电机 | 自动控制玻璃门开关 | 套 | 1 |
| 19 | 人脸识别系统 | 人脸识别速度快、准确率高，照片防假，可适应于弱光，暗光，逆光环境下的人脸识别 | 套  | 1 |
| 20 | 自动门门夹 | 不锈钢材质 固定14MM钢化玻璃 | 套 | 1 |
| 21 | 钢化玻璃 | 14MM材质 | ㎡ | 15 |
| 22 | 自动门钢结构 | 50方钢材料 | 项 | 1 |
| 23 | 运费 | 自动门所有材料运输到安装目的地费用 | 项 | 1 |
| 24 | 安装调试费 | 自动门安装调试培训 | 项 | 1 |
| 25 | 车牌识别智能机 | 1、语音LED显示屏集成一个控制板2、采用四行双色LED显示屏3、摄像机输出继电器信号、开信号4、摄像机通讯接口TCP/IP/RS4855、300万高清摄像机6、识别车牌类型：普通蓝牌、黄牌、双层黄牌、警车、新武警、新军牌、新使馆、教练车、新能源、港澳进入大陆车牌，应急车牌、车牌颜色7、支持微信支付、支付宝支付功能 | 台 | 2 |
| 26 | 闸机 | 道闸出厂的起杆速度为6秒，落杆速度为6秒 杆长 L≤5米，八角二栏杆(白底红膜)  | 台 | 2 |
| 27 | 地感控制器 | 双路车辆检测器 | 套 | 2 |
| 28 | 感应线圈 | 高感线圈 | 卷 | 1 |
| 29 | 施工费 | 道闸安装调试培训使用 | 项 | 1 |

四、报价要求

4.1根据**“三、具体需求清单”**规定的货物或服务内容等进行明细报价，提供**“报价明细表”**，否则按无效响应处理；

4.2应对采购范围内的全部内容进行报价，不得缺项、漏项或只投其中部分，否则按无效响应处理；

4.3报价应包含完成本项目全部内容可能发生的费用（包含但不仅限于税费、保险、人工、通信、辅料等）。

4.4报价不得超过采购预算金额，否则视为无效报价。

五、商务要求

**5.1项目工期：**合同签订之日起30日内完成。

**5.2交货地点：**仙桃市黄金大道东段。

**5.3付款方式：**按合同约定。

**5.4售后服务：**主要设备质保期3年。

5.5其他未尽事宜，双方以合同方式约定。