技术要求

说明：技术、服务要求应全部满足或优于。

序号	名称	功能及技术参数
吸顶扬声器	1、功率：80W（额定）/320W（峰值）。

2、单元组成：8"全频单元+1"同轴高音单元。

3、最大声压级(1M)：111dB（额定）/117dB（峰值）。

4、阻抗： 8Ω。

5、灵敏度（1W/1M）: 92dB。

6、频率响应：60Hz-20KHz。

7、指向性：锥形170°。

8、输入接口：红黑按压式接线柱。

9、尺寸(φxH)：285mm*190mm。

10、开孔尺寸(φ)：265mm。

11、净重≤2.4Kg。
数字功率放大器	1、额定功率：4×160W/8Ω，4×300W/4Ω,桥接2×540W/8Ω。

2、频率响应：20Hz-20KHz(+0/-1 dB)。

3、总谐波失真：<0.005% 。

4、阻尼系数：>200。

5、电压增益：34+/-1dB。

6、灵敏度：0+/-1dBv。

7、功率转换合成：开关电源SMPS+CLASS D数字功放。

8、信噪比：＞98dB。

9、输入接口：×LR+EUROBLOCK并接方式。

10、输出接口：SPEAKON插座。

11、保护：短路/过流保护，开路高频抑制，过热保护，过压保护，超高频RF抑制，开关机静音。

12、尺寸(W×D×H)：483mm×330mm×44mm。
数字音频处理器	1.处理器：ADI SHARC 21489

2.采样率/量化位数：48K/24bit

3.运算量：40bit DSP浮点运算引擎

4.模拟输入、输出通道数量：8*8

5.输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB

6.幻象电源：+48V/10mA

7.频率响应（20~20kHz）：±0.5dB

8.最大电平：+18dBu

9.THD+N：0.002% @+4dBu

10.输入动态范围：110dB

11.输出动态范围：110dB

12.通道隔离度 @1kHz：108dB

13.输入阻抗（平衡接法）：5.4KΩ

14.输出阻抗（平衡接法）：600Ω

15.系统延时：<3ms

16.工作电源：AC 220V，50Hz

17.尺寸（宽*深*高）：482 * 200 * 45mm
电源时序器	1.工作电压：单相AC220V

2.工作频率：50/60Hz

3.CPU：32位微处理器

4.系统参数显示方式：1.77英寸TFT全彩显示屏

5.电源输入：单相三线制电缆

6.时序通道：8通道独立控制的时序通道及独立常开控制功能

7.直通通道：2通道10A常通电通道

8.电源滤波器：具备RFI/EMI电源滤波功能

9.电源输出插座：4路国标10A安全划盖插座加4路国标16A安全划盖插座，面板2路直通国标10A安全划盖插座

10.电源输出负载电流：电源输出单相总极限负载的电流为36A；在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A；在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A

11.软件控制接口：RS485、TCP/IP

12.中控控制接口：RS485、UDP、REMOTE（干节点远程线控）

13.设备级联控制接口：RS485LINK

14.软件：可通过软件对设备进行编程控制的PC软件

15.时序时间：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒

16.密码功能：可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定

17.设备级联ID设置：可设置250个ID进行级联控制

18.中控代码：设备软件内置中控代码生成器

19.程序存储：5组数据存储

20.抗静电测试：可能通过接触放电±6KV,空气放电±8KV

21.耐压测试：可能通过耐压1500V测试

22.接地电阻：R≤100Ω

23.装机高度：1U

24.产品尺寸(宽*深*高)：482mm*228mm*48mm
一拖二无线话筒	1.使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率

2.操作灵活简便

3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发

4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道

5.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号

6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度

7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰

8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比

9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小

10.系统配置：1台主机+4个座式话筒。

技术参数：

接收机指标：

1.接收机方式：二次变频超外差

2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz

3.无线界面：BNC/50

4.灵敏度：12dBμV（80dBS/N）

5.灵敏度范围：12-32dBμV

6.杂散抑制：≥75dB

7.最大输出电平：+10dBV

发射器指标：

1.天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线

2.输出功率：高频率30MW，低频率3MW

3.杂散抑制：-60dB

4.供电：两节AADC1.5V电池

5.使用时间：30mW时大于10小时，3mW时大于15小时
有线会议话筒	1、开关设计：全新数控化触摸静音开关设计。同时支持触摸屏和物理按键启动发言。

2、咪杆设计：咪杆采用磁吸插拔式设计，可灵活搭配方杆和鹅颈式咪杆，适应不同会场的多样化使用需求。

3、拾音距离：高灵敏度咪芯设计拾音距离可达80cm以上。

4、状态显示：话筒杆上红色雾面指示灯设计，指示发言状态。按键灯三色显示，红色表示正在发言，绿色表示正在优先，黄色表示故障。

5、主席单元：具有主席优先按键，可以关闭正在发言的代表单元，不受话筒模式和发言人数限制。具备同时32只主席单元在线。

6、时钟日期：支持实时北京时间显示，具备万年历功能，能显示出年份日期及星期状态信息，支持话筒脱离主机调整时间日期，也支持网络时间远程同步。

7、环回线路：系统采用环回双向传输，任意一条单元连接线缆出现问题，断点线缆之后连接的所有单元自动切换至环回线路。

8、会议服务：支持与会者请求服务功能，支持“笔，纸，水，服务员”会议服务请求，并配有相应的后台服务软件，可同时显示10个服务请求，后台响应请求后话筒界面能给出相应提示。

9、显示屏：具有3.5英寸显示屏分辨率为480×320。显示屏显示与会人员姓名。支持发言计时和发言倒计时。

10、升级接口：具有TYPE-C接口，支持对话筒程序在线升级。

11、耳机接口：自带1路3.5mm双通道耳机接口，作为监听或录音输出。

12、摄像跟踪：具有自动摄像跟踪功能配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。

13、会议模式：支持先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式。

14、身份设置：支持实时修改话筒单元身份，实现代表话筒单元设置为VIP席位。

15、抗干扰性：抗手机、RF射频等电磁干扰设计。

16、热插拔：具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障。

17、界面自定义：支持更换主界面自定义，可以为客户提供定制化界面。

18、指向性：超心型指向性驻极体电容咪。

19、咪杆长度：22cm。

20、频率响应：20Hz～20KHz。

21、灵敏度： -36dB。

22、最大声压级：110dB。

23、串扰：>70dB。

24、动态范围：>80dB。

25、总谐波失真THD：<0.1%。

26、信噪比：>70dB(A)。

27、输出阻抗：<200Ω。
有线会议主机	1、主机带载：可挂载200个会议单元,且最远线路长度可高达500米,支持多级扩展级联可扩展最大5000个会议单元。

2、会议模式：支持先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式7种工作模式。

3、视频切换：具有4进1出视频矩阵，可接入4个高清摄像机，完成会议中图像自动切换。

4、显示屏：具有4.3寸触摸显示屏分辨率800*480、直观明了的图形化界面，先进管理和控制功能，图形化界面设计，显示所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息。

5、时钟日期：具备万年历显示，实时显示日期时钟，网络实时时间同步。

6、安全设置：可设定4位管理员密码，增强使用控制安全。

7、话筒接口：具有4路8芯DIP话筒接口，4路RJ45话筒接口，同时支持8芯话筒线和6类网线。

8、控制接口：具有1个RS232接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决。

9、热插拔：具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障。

10、会议服务：支持与会者服务请求功能，并能通过配有专用会议服务软件，可以同时响应最大8个会议室中会议话筒的会议中的服务请求，也支持主机自带4.3寸显示屏同时处理话筒的服务申请。

11、摄像跟踪：具有1个RS232和1个RS485摄像机控制输出口，可以直接输出PELCO-P、PELCO-D、VISCA控制协议，控制摄像机完成自动摄像跟踪功能。

12、身份设置：支持实时修改话筒单元身份，实现代表话筒单元设置为VIP席位。

13、签到表决：支持会议签到及5键表决，配合控制软件完成表决，也可无需电脑脱机签到表决。

14、环回线路：采用环回双向传输，任意一条单元连接线缆出现问题，断点线缆之后连接的所有单元自动切换至环回线路。

15、语言菜单：支持简体中文、英文、繁体中文，三种语言切换。

16、信息通知：支持短消息发送功能，配合控制软件可以单独或群发的形式发送最多150个文字信息到话筒屏幕。

17、输入输出：1组XLR平衡输入，1组XLR输出（带反馈），1组6.3输出（带反馈）、1组RCA输入和1组RCA录音输出，1组RCA带反馈音频输出。

18、备份功能：支持与备份主机相连，实现主机双备份。

19、音频处理：内置DSP自适应音频处理器,可抑制回声。

20、频率响应：20Hz～20,000Hz。

21、信噪比：>85 dB(A计权)。

22、总谐波失真：<0.4%AT1KHz。

23、动态范围：>110dB。
高清视频会议终端	1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。

2、终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。

3、支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

4、支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。

5、支持H.239、BFCP双流协议标准。

6、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

7、支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。

8、支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口.

9、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。

10、支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。

11、支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。

12、支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。

13、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法。

14、支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。

15、内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。

16、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。

17、具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。
高清摄像机	1、与视频终端同一品牌。

2、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。

3、图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

4、支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。

5、支持广角镜头，水平视角不小于80°。

6、视频输出接口至少具备HDMI、USB接口。

7、支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。

8、支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

9、水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°.

10、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。

11、支持图像防抖功能，可实现图像防抖。
100英寸会议电视机	100英寸会议电视 MiniLED会议显示屏商用电视大屏100H5标配非触摸，带移动支架（支架款式简洁美观）。