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第一部分：采购项目概况及要求
1、项目简况：湖北省公安厅交通管理总队高速公路警察一支队鄂州大队，营区院墙自建成投入使用至今已逾20年，本次维修针对原有院墙长期受雨水浸泡、地基自然沉降及建筑材料老化等因素影响，目前院墙已出现严重的结构性损坏，院墙多处出现纵深裂痕及不均匀沉降等问题，约66米墙体已偏离垂直方向，无法在原基础上进行修复，存在随时倒塌的安全风险。为彻底消除安全隐患，保障营区及周边居民的安全，拟对院墙实施拆除重建。
2、供货要求及报价：
2.1供应商需按照附件清单中的明细提供各项目所需的全部维修及配套的辅材、制作，以及相应配套服务（如有）。
2.2服务期：20个日历日，自合同签署之日起算。
2.3报价要求：项目总报价为实施本项目所有可能发生的费用，包括供货、运输、维修、人工、税金、售后服务等。采购人不再额外支付其他任何费用。
3、质量标准要求及验收要求：
3.1供需双方将依据合同的有关规定，对建设项目进行验收。
3.2供应商必须确保所有配套及服务的安全性、完整性。
3.3质保期：2年。
4、服务要求：
4.1供应商需为采购人提供清单中所涉及的所有建设项目。
4.2供应商拟派专人需承担合同期内与采购人沟通对接工作。

第二部分：采购需求明细
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量

	1
	围墙拆除
	1.砌体材质：砖砌围墙拆除
2.拆除高度：2.6m
3.垃圾外运：机械装运垃圾，运距及弃置场自行考虑
	m3
	84.93 

	2
	围墙基础
	1.名称：500mm高*300mm宽围墙混凝土基础
2.混凝土种类：商品混凝土
3.混凝土等级：C30
	m3
	16.29 

	3
	围墙基础模板
	1.围墙基础模板 胶合板模板 钢支撑
	m2
	108.59 

	4
	矩形柱
	1.名称：400*300mm围墙柱，柱高2.1m，间距4.2m
2.混凝土种类：商品混凝土
3.混凝土等级：C30
	m3
	6.55 

	5
	矩形柱模板
	1.矩形柱模板 胶合板模板 钢支撑
	m2
	76.44 

	6
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：箍筋HPB300 直径8mm
	t
	0.34 

	7
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径20mm
	t
	1.87 

	8
	围墙栏杆
	1.材质、规格：通透式铁艺栏杆安装
2.栏杆高度：2.1m
3.其他：含连接件制作、安装等
	m
	98.19 

	9
	原围墙外侧底部抹灰
	1.面层厚度、砂浆配合比：平均30mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰
2.基层高度：围墙内外有高差，外侧平均高度2m
	m2
	133.00 

	10
	围墙刷漆
	1.部位：围墙柱面、地梁面
2.腻子：满刮腻子两遍
3.油漆：外墙漆两遍，颜色由业主选定
	m2
	214.49 

	11
	脚手架
	1.搭设方式：室外建筑、装饰脚手架
2.搭设高度：2.6m以内
3.脚手架材质：钢管
	m2
	347.49 

	12
	围墙内侧排水沟清理、疏通
	1.原围墙内侧院内排水沟清理、疏通
	项
	1.00 



