[bookmark: _Hlk195776983]湖北省公安厅交通管理总队高警襄阳大队驻外中队营房维修项目采购需求
一、采购项目维修内容
本维修内容结合《工程量清单》各分部的实际工程内容、主要材料技术参数及参考品牌编制。清单内所有工作内容均为总价包干范围；主要材料须满足下列技术参数要求，参考品牌允许选用不低于该档次的同级别产品，进场前须经采购人确认样品。
1、门卫房屋面防水，墙面天棚重新刷乳胶漆
（1）屋面防水：拆除原屋面防水层及50mm厚砂浆保护层，基层清理干净后，先铺设一层0.4mm厚聚乙烯膜作隔离层，再铺设两层3mm厚SBS高聚物改性沥青自粘卷材，卷材采用聚酯胎Ⅱ型，执行GB/T 9755‑2024标准，含阴阳角、管根等节点附加层（附加层不另计工程量）。参考品牌或同等档次：东方雨虹、科顺、大禹。
（2）墙面及天棚刷乳胶漆：对墙面、天棚原有乳胶漆铲除，满刮耐水型内墙腻子二遍并打磨，刷底漆一遍、面漆二遍。乳胶漆采用净味防霉型，符合GB/T 9755‑2024标准；施涂前满刷界面剂一道。参考品牌或同等档次（乳胶漆）：立邦、三棵树、多乐士；（界面剂）：德高、马贝、东方雨虹。
（3）建筑垃圾：人工清理拆除产生的建筑垃圾并装车外运，运距综合考虑，含消纳处置。
2、一楼洗衣房、公共卫生间改造
（1）洗衣房：对墙面瓷砖面切缝、墙体开孔，孔洞四周零星抹灰恢复；安装金属百叶窗。
（2）一楼公共卫生间（男卫生间）：拆除挂式小便器2套、拆除漏水部位墙面砖及原卫生间隔断；新隔淋浴间120mm厚砖墙砌筑并抹灰；漏水部位墙面砖恢复、新砌隔墙贴砖；安装铝合金平开门；吸顶安装浴霸1台，参考品牌或同等档次：欧普、奥普、雷士）。
（3）水电安装：淋浴间冷热水PPR管道敷设（DN25，含管件）、卫生间排污PVC排水管及配件安装、新增插座及照明线路（国标阻燃电线、线管、线盒）、开孔开槽封槽、试压及通电调试，全部辅材及管件含在综合单价内。给水管参考品牌或同等档次：伟星、日丰、公元。
（4）走道：更换金属窗纱。
（5）墙面及天棚乳胶漆：一楼办公室、楼梯间、走道原有乳胶漆铲除，满刮耐水腻子二遍、打磨，刷底漆一遍、面漆二遍，施涂前刷界面剂一道（乳胶漆参考品牌或同等档次：立邦、三棵树、多乐士）。
（6）建筑垃圾：清理装车外运，运距综合考虑。
3、二楼201、202、203、207房间卫生间改造
（1）拆除：拆除卫生间地面砖、300mm高墙面砖、蹲便器及水箱4套、原金属门；207室吊顶恢复（装配式不上人型U型轻钢龙骨600×600，硅酸钙板面层，参考品牌：龙牌、泰山、可耐福）；201、202、203卫生间拆除原吊顶后新做铝合金龙骨铝扣板吊顶（参考品牌或同等档次：龙牌、友邦、欧普）。
（2）防水：水泥砂浆找坡层20mm厚，满铺聚乙烯丙纶复合防水卷材（1.2mm、800g/㎡）两道，墙面防水上翻300mm，翻边工程量综合计入本项目（参考品牌或同等档次：东方雨虹、科顺、大禹）。
（3）铺贴：20mm厚水泥砂浆铺贴防滑地砖、墙面砖（先清扫刷界面剂再贴砖），参考品牌或同等档次：马可波罗、诺贝尔、斯米克。
（4）门窗及洁具：安装铝合金平开门（含配套五金、门锁、合页，参考品牌：坚朗、兴发、凤铝）；安装蹲式大便器带水箱4组（参考品牌或同等档次：箭牌、恒洁、惠达）。
（5）给排水：DN25、DN32 PPR管热熔连接（含管件，参考品牌或同等档次：伟星、日丰、公元），卫生间排污PVC排水管及配件安装。
（6）电气：安装LED面板灯300×300mm、1×20W、光通量2400lm（不采用玻璃罩）、嵌顶安装（参考品牌或同等档次：欧普、雷士、三雄极光）。
（7）管道排查及堵漏：专业人员采用仪器查找管道漏水点并按总价包干完成堵漏修复，不再计取额外工日。
（8）其他：楼层建筑垃圾清运（运距综合）、材料人工搬运上楼、已完工程及设备保护。
4、二楼办公室、楼梯间、走道部分墙面天棚铲除重刷乳胶漆、安装过门石
（1）乳胶漆：二楼办公室、楼梯间、走道原有墙面、天棚乳胶漆铲除，满刮耐水腻子二遍、打磨，刷底漆一遍、面漆二遍，施涂前刷界面剂一道。参考品牌或同等档次（乳胶漆）：立邦、三棵树、多乐士；（界面剂）：德高、马贝、东方雨虹。
（2）过门石：安装过门石（芝麻灰饰面）及木质踢脚线。
（3）其他：材料人工搬运上楼、建筑垃圾楼层清运及外运（运距综合）、已完工程及设备保护。
5、三楼301、302、303、307房间卫生间改造
（1）拆除：拆除卫生间地面砖、300mm高墙面砖、蹲便器及水箱4套、原金属门。
（2）防水：水泥砂浆找坡层20mm厚，满铺聚乙烯丙纶复合防水卷材（1.2mm、800g/㎡）两道，墙面防水上翻300mm，翻边工程量综合计入本项目（参考品牌或同等档次：东方雨虹、科顺、大禹）。
（3）铺贴：20mm厚水泥砂浆铺贴防滑地砖、墙面砖（先清扫刷界面剂再贴砖），参考品牌或同等档次：马可波罗、诺贝尔、斯米克。
（4）吊顶：拆除原吊顶后新做铝合金龙骨铝扣板吊顶（参考品牌或同等档次：龙牌、友邦、欧普）。
（5）门窗及洁具：安装铝合金平开门（含配套五金、门锁、合页，参考品牌或同等档次：坚朗、兴发、凤铝）；安装蹲式大便器带水箱4组（参考品牌或同等档次：箭牌、恒洁、惠达）。
（6）给排水：DN25、DN32 PPR管热熔连接（含管件，参考品牌或同等档次：伟星、日丰、公元），卫生间排污PVC排水管及配件安装。
（7）电气：安装LED面板灯300×300mm、1×20W、光通量2400lm（不采用玻璃罩）、嵌顶安装（参考品牌或同等档次：欧普、雷士、三雄极光）。
（8）管道排查及堵漏：专业人员采用仪器查找管道漏水点并按总价包干完成堵漏修复，不再计取额外工日。
（9）其他：楼层建筑垃圾清运（运距综合）、材料人工搬运上楼、已完工程及设备保护。
6、三楼办公室、楼梯间、走道部分墙面天棚铲除重刷乳胶漆、注胶
（1）乳胶漆：三楼办公室、楼梯间、走道原有墙面、天棚乳胶漆铲除，满刮耐水腻子二遍、打磨，刷底漆一遍、面漆二遍，施涂前刷界面剂一道。参考品牌或同等档次（乳胶漆）：立邦、三棵树、多乐士；（界面剂）：德高、马贝、东方雨虹。
（2）注胶：钢结构注硅酮耐候密封胶，密封胶采用中性硅酮耐候胶、防霉，符合GB/T 14683-2017标准。参考品牌或同等档次：道康宁、白云、之江。
（3）管道排查及堵漏：专业人员采用仪器查找管道漏水点并按总价包干完成堵漏修复，不再计取额外工日。
（4）其他：材料人工搬运上楼、建筑垃圾楼层清运及外运（运距综合）、已完工程及设备保护。
7、厨房更换门窗、墙面刷乳胶漆、屋顶局部防水修补
（1）门窗更换：拆除原厨卫生间门，更换为铝合金门（国标铝合金型材，含全套五金、锁具、合页，玻璃按规范选用安全玻璃）。参考品牌或同等档次：坚朗、兴发、凤铝。
（2）墙面乳胶漆：厨房墙面原有乳胶漆铲除，满刮耐水腻子二遍、打磨，刷底漆一遍、面漆二遍，施涂前刷界面剂一道。乳胶漆采用净味防霉型，符合GB/T 9756标准。参考品牌或同等档次：立邦、三棵树、多乐士。
（3）屋顶局部防水修补：拆除原屋面防水层及50mm厚砂浆保护层，基层清理干净后，先铺设一层0.4mm厚聚乙烯膜作隔离层，再铺设两层3mm厚SBS高聚物改性沥青自粘卷材，卷材采用聚酯胎Ⅱ型，执行GB/T 9755‑2024标准，含阴阳角、管根等节点附加层（附加层不另计工程量）。参考品牌或同等档次：东方雨虹、科顺、大禹。
8、办公楼屋面防水施工
（1）屋面防水：拆除原有防水层及50mm厚砂浆保护层，基层清理干净后，先铺设一层0.4mm厚聚乙烯膜作隔离层，再铺设两层3mm厚SBS高聚物改性沥青自粘卷材，卷材采用聚酯胎Ⅱ型，执行GB 18242标准，含阴阳角、管根等节点附加层（附加层不另计工程量）。参考品牌或同等档次：东方雨虹、科顺、大禹。
（2）阳光房拆除：拆除屋面原有阳光房，拆除物及建筑垃圾清理装车外运（运距综合，含消纳处置）。
二、工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	门卫房
	
	
	

	1
	墙面界面剂
	1.清扫，刷界面剂1道；
	m2
	88.14

	2
	刚性层拆除
	1.50mm厚砂浆保护层拆除
	m2
	24.84

	3
	
抹灰面油漆
	部位：门卫房墙面
1.墙面乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等
	
m2
	
68.94

	4
	
抹灰面油漆
	部位：门卫房天棚
1.天棚乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍
	
m2
	
19.2

	5
	
屋面卷材防水
	1.拆除原有防水层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.两层3厚SBS高聚物改性沥青自粘卷材
	
m2
	
25.84

	6
	余方弃置
	1.人工清理拆除建筑垃圾装车
2.外运运距： 综合考虑
	m3
	1.55

	
	一楼
	
	
	

	7
	砖墙面切缝
	部位：洗衣房墙面1.瓷砖面切缝
	m
	2.4

	8
	开孔（打洞）
	部位：洗衣房墙面1.墙体开孔
	个
	1

	9
	零星项目一般抹灰
	部位：洗衣房墙面1.孔洞四周抹灰
	m2
	0.58

	10
	金属百叶窗
	部位：洗衣房墙面1.安装百叶窗
	m2
	0.36

	11
	卫生洁具拆除
	部位：男卫生间
1.挂式小便器拆除
	套
	2

	12
	立面块料拆除
	部位：1楼男卫生间漏水部位1.墙面砖拆除
	m2
	5

	13
	隔断隔墙拆除
	部位： 1楼男卫
1.卫生间隔断拆除
	m2
	5

	14
	零星砌砖
	部位： 1楼男卫新隔淋浴间1.120厚砖墙砌筑
	m3
	0.67

	15
	零星项目一般抹灰
	部位： 1楼男卫新隔淋浴间1.120厚砖墙抹灰
	m2
	11.22

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	16
	
块料墙面
	部位： 1楼男卫
1.漏水部位墙面砖恢复、 120厚砖墙贴砖
	
m2
	
16.22

	17
	金属 (塑钢）门
	部位： 1楼男卫新隔淋浴间1.铝合金平开门安装
	m2
	1.89

	18
	
浴霸
	部位： 1楼男卫新隔淋浴间
1.型号、规格:浴霸
2.安装方式:吸顶安装
	
台
	
1

	19
	水电安装（冷热水+排污+电路）
	部位： 1楼男卫新隔淋浴间
1.水电安装（冷热水+排污+电路）
	
项
	
1

	20
	金属纱窗
	部位： 1楼走道窗户1.更换窗纱
	m2
	1.26

	21
	墙面界面剂
	1.清扫，刷界面剂1道；
	m2
	254.53

	22
	

抹灰面油漆
	部位： 1楼办公室、楼梯间、走道墙面
1.墙面乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等
	

m2
	

179.67

	23
	

抹灰面油漆
	部位： 1楼办公室、楼梯间、走道天棚
1.天棚乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等
	

m2
	

74.86

	24
	余方弃置
	1.人工清理拆除建筑垃圾装车
2.外运运距： 综合考虑
	m3
	0.84

	
	二楼
	
	
	

	25
	

吊顶天棚
	部位： 207室吊顶恢复
1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600*600平面
2.硅酸钙板天棚面层安在U型轻钢龙骨上
	

m2
	

10

	26
	
吊顶天棚
	部位：201、202、203室卫生间
1.天棚面龙骨及饰面拆除
2.新做铝合金龙骨铝扣板吊顶
	
m2
	
11.82

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	27
	管道排查及堵漏
	部位： 307室卫生间
1.专业人员采用仪器查找管道漏水点
	工日
	1

	28
	过门石
	1.过门石安装
	m2
	0.3

	29
	石材零星项目
	1.芝麻灰饰面
	m2
	0.24

	30
	木质踢脚线
	1.木质踢脚线
	m2
	2.4

	31
	
墙面界面剂
	部位： 2楼办公室、楼梯间、走道
1.清扫，刷界面剂1道；
	
m2
	259.45

	
32
	

抹灰面油漆
	部位： 2楼办公室、楼梯间、走道墙面
1.墙面乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等
	

m2
	

182.45

	33
	

抹灰面油漆
	部位： 2楼办公室、楼梯间、走道天棚
1.天棚乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等
	

m2
	

77

	34
	
平面块料拆除
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.地面砖拆除
	
m2
	
11.82

	35
	
立面块料拆除
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.墙面砖拆除300mm高
	
m2
	
8.22

	36
	
卫生洁具拆除
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.蹲便器及水箱拆除
	
套
	
4

	37
	
金属门窗拆除
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.门拆除
	
m2
	
7.56

	38
	
楼（地）面卷材防水
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.水泥砂浆找坡层20mm厚；
2.聚乙烯丙纶（1.2mm，800g /m2)复合防水卷材2道
	

m2
	

11.82

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	39
	
块料楼地面
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.20mm厚水泥砂浆铺贴地砖
	
m2
	
11.82

	40
	
块料墙面
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.清扫，刷界面剂
2.砖墙贴砖
	
m2
	
8.22

	41
	金属 (塑钢）门
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.铝合金平开门安装
	
m2
	
7.56

	42
	
塑料管
	部位：201、202、203、207卫生间
1.DN25 PPR管 热熔连接
	
m
	
40

	43
	
塑料管
	部位：201、202、203、207卫生间
1.DN32 PPR管 热熔连接
	
m
	
16

	44
	
大便器
	部位： 201、202、203、207卫生间
1.规格、类型:蹲式大便器带水箱
	
组
	
4

	
45
	


平板灯
	1.名称:LED面板灯300mmx300 mm
2.规格:1x20W 光通量2400lm (不采用玻璃罩)
3.安装形式:嵌顶安装
4.其他:满足图纸设计及其他要求
	


套
	


5

	46
	余方弃置
	1.楼层运建筑垃圾
2.外运运距： 综合考虑
	m3
	4.9

	47
	垂直运输
	1.材料人工搬运上楼费用
	项
	1

	48
	已完工程及设备保护
	1.对房间内物品以及原有的装饰装修采取措施进行保护
	项
	1

	
	三楼
	
	
	

	49
	墙面界面剂
	1.清扫，刷界面剂1道
	m2
	402.4

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	50
	

抹灰面油漆
	部位： 3楼办公室、楼梯间、走道墙面
1.墙面乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等
	

m2
	

277.4

	51
	

抹灰面油漆
	部位： 3楼办公室、楼梯间、走道天棚
1.天棚乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等
	

m2
	

125

	52
	管道排查及堵漏
	部位： 307室卫生间
1.专业人员采用仪器查找管道漏水点
	
工日
	
1

	53
	
平面块料拆除
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.地面砖拆除
	
m2
	
11.82

	54
	
立面块料拆除
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.墙面砖拆除300mm高
	
m2
	
8.22

	55
	
卫生洁具拆除
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.蹲便器及水箱拆除
	
套
	
4

	56
	
金属门窗拆除
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.门拆除
	
m2
	
7.56

	57
	
楼（地）面卷材防水
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.水泥砂浆找坡层20mm厚
2.聚乙烯丙纶（1.2mm，800g /m2)复合防水卷材2道
	

m2
	

11.82

	58
	


平板灯
	1.名称:LED面板灯300mmx300 mm
2.规格:1x20W 光通量2400lm (不采用玻璃罩)
3.安装形式:嵌顶安装
4.其他:满足图纸设计及其他要求
	


套
	


5

	59
	
块料楼地面
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.20mm厚水泥砂浆铺贴防滑地砖
	
m2
	
11.82

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	60
	
吊顶天棚
	部位：301、302、303、304室卫生间
1.天棚面龙骨及饰面拆除
2.新做铝合金龙骨铝扣板吊顶
	
m2
	
11.82

	61
	
块料墙面
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.清扫，刷界面剂
2.砖墙贴砖
	
m2
	
8.22

	62
	金属 (塑钢）门
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.铝合金平开门安装
	
m2
	
7.56

	63
	
塑料管
	部位：201、202、203、207卫生间
1.DN25 PPR管 热熔连接
	
m
	
40

	64
	
塑料管
	部位：201、202、203、207卫生间
1.DN32 PPR管 热熔连接
	
m
	
16

	65
	
大便器
	部位： 301、302、303、307卫生间
1.规格、类型:蹲式大便器带水箱
	
组
	
4

	66
	注胶
	1.钢结构注硅酮耐候密封胶
	m
	6.8

	67
	余方弃置
	1.楼层运建筑垃圾
2.外运运距： 综合考虑
	m3
	5.62

	68
	垂直运输
	1.材料人工搬运上楼费用
	项
	1

	69
	已完工程及设备保护
	1.对房间内物品以及原有的装饰装修采取措施进行保护
	项
	1

	
	屋面
	
	
	

	70
	
屋面卷材防水
	1.拆除原有防水层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.两层3厚SBS高聚物改性沥青自粘卷材
	
m2
	
227.33

	71
	阳光房拆除
	1.阳光房拆除
	工日
	2

	72
	刚性层拆除
	1.50mm厚砂浆保护层拆除
	m2
	125.63

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	73
	余方弃置
	1.楼层运建筑垃圾
2.外运运距： 综合考虑
	m3
	10.54

	74
	垂直运输
	1.材料人工搬运上楼费用
	项
	1

	
	厨房
	
	
	

	
75
	
抹灰面油漆
	部位：厨房
1.墙面乳胶漆铲除
2.满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等
	
m2
	
89.34

	76
	门窗拆除
	部位：厨房1.门拆除
	m2
	1.89

	77
	金属 (塑钢）门
	部位：厨房卫生间
1.铝合金平开门安装
	m2
	1.89

	
78
	
屋面卷材防水
	1.拆除原有防水层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.两层3厚SBS高聚物改性沥青自粘卷材
	
m2
	
35

	79
	余方弃置
	1.人工清理拆除建筑垃圾装车
2.外运运距： 综合考虑
	m3
	1



三、供货要求及报价：
1、供应商需按照附件清单中的明细提供各项目所需的全部工艺及配套的制作、安装，以及相应配套服务（如有）。
2、服务期：20个日历日，自合同签署之日起算。
3、报价要求：项目总报价为实施本项目所有可能发生的费用，包括供货、运输、安装、税金、售后服务等。采购人不再额外支付其他任何费用。
四、质量标准要求及验收要求：
1、供需双方将依据合同的有关规定，对建设项目进行验收。
2、供应商必须确保所有配套及服务的安全性、完整性。
3、质保期：3年。
五、服务要求：
1、供应商需为采购人提供清单中所涉及的所有建设项目。
2、供应商拟派专人需承担合同期内与采购人沟通对接工作。
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