[bookmark: _Hlk195776983]湖北省公安厅交通管理总队一支队云梦大队营房维修改造项目采购需求

第一部分：采购项目概况及要求
[bookmark: _GoBack]1、项目简况：湖北省公安厅交通管理总队高速公路警察一支队云梦大队部院内，本次改造针对大队营房及附属设施因长期漏水加之使用年限较长，多处设施受损，屋顶、宿舍卫生间、墙面漏水严重，导致内部设施功能受限，严重影响了民警的正常办公生活，且存在安全隐患，需对大队办公楼、宿舍楼、食堂楼、门房等四栋楼进行相应防水改造；对办公楼四楼会议室吊顶进行全面改造，包括拆除石膏吊顶、更换铝扣板吊顶及平板灯；铲除重做办公楼、宿舍楼、食堂等三栋建筑内多个房间及走廊的霉变墙皮；整体更换食堂的铝扣板吊顶；更换食堂操作间木门，改造过道玻璃门；铲除刮白储藏间霉变墙皮等；对宿舍楼二楼及三楼共5间卫生间进行透明防水施工。通过上述防水和内部维修改造，改善办公居住环境，保障营区安全。
2、供货要求及报价：
2.1供应商需按照附件清单中的明细提供各项目所需的全部工艺及配套的制作、安装，以及相应配套服务（如有）。
2.2服务期：20个日历日，自合同签署之日起算。
2.3报价要求：项目总报价为实施本项目所有可能发生的费用，包括供货、运输、安装、税金、售后服务等。采购人不再额外支付其他任何费用。
3、质量标准要求及验收要求：
3.1供需双方将依据合同的有关规定，对建设项目进行验收。
3.2供应商必须确保所有配套及服务的安全性、完整性。
3.3质保期：3年。
4、服务要求：
4.1供应商需为采购人提供清单中所涉及的所有建设项目。
4.2供应商拟派专人需承担合同期内与采购人沟通对接工作。
第二部分：采购需求明细
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量

	一
	云梦大队宿舍楼、食堂基建维修
	
	
	

	
	1、办公楼防水
	
	
	

	1
	010902001002
	办公楼三楼顶面防水
	1.部位：屋面
2.卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道
	m2
	428.40 

	2
	010902001001
	办公楼入口门廊防水
	1.部位：雨棚
2.卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道
	m2
	57.57 

	
	2、宿舍楼防水
	
	
	

	3
	010602001001
	钢屋架
	1.钢材品种：Q345B
2.单榀质量：1.5t以内
3.安装方式：拼装
4.规格：热镀锌方管50*100*2mm框架，40*80*2mm支撑
5.机械设备：使用汽车吊施工
	t
	1.83 

	4
	010603002001
	小立柱
	1.钢材品种：热镀锌方管钢柱
2.单根柱质量：3t以内
3.规格：热镀锌方管120*120*2.5mm
4.机械设备：使用汽车吊施工
	t
	0.22 

	5
	010606002001
	钢檩条
	1.类型：檩条
2.品种：40*80*2mm热镀锌方管,Q355B 
3.单根质量：1.5t以内
4.其他：钢构件运输、拼装、安装到位
	t
	2.36 

	6
	010901002001
	屋面瓦
	1.类型：单层彩钢板
2.规格：0.48mm厚彩钢板
	m2
	427.75 

	7
	010902007001
	屋面天沟、檐沟
	1.材料品种：201不锈钢
	m
	60.00 

	8
	010901002002
	山墙封彩钢瓦
	1.类型：单层彩钢板
2.规格：0.48mm厚彩钢板
	m2
	21.36 

	9
	010902001003
	宿舍楼冲楼防水
	1.部位：冲楼
2.卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道
	m2
	62.07 

	10
	010902001004
	宿舍楼入口门廊防水
	1.部位：雨棚
2.卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道
	m2
	6.00 

	
	3、食堂防水
	
	
	

	11
	010602001002
	钢屋架
	1.钢材品种：Q345B
2.单榀质量：1.5t以内
3.安装方式：拼装
4.规格：热镀锌方管50*100*2mm框架，40*80*2mm支撑
5.机械设备：使用汽车吊施工
	t
	1.22 

	12
	010603002002
	小立柱
	1.钢材品种：热镀锌方管钢柱
2.单根柱质量：3t以内
3.规格：热镀锌方管120*120*2.5mm
4.机械设备：使用汽车吊施工
	t
	0.47 

	13
	010606002002
	钢檩条
	1.类型：檩条
2.品种：40*80*2mm热镀锌方管,Q355B 
3.单根质量：1.5t以内
4.其他：钢构件运输、拼装、安装到位
	t
	1.40 

	14
	010901002003
	屋面瓦
	1.类型：单层彩钢板
2.规格：0.48mm厚彩钢板
	m2
	259.00 

	15
	010902007002
	屋面天沟、檐沟
	1.材料品种：201不锈钢
	m
	44.00 

	16
	010901002004
	山墙封彩钢瓦
	1.类型：单层彩钢板
2.规格：0.48mm厚彩钢板
	m2
	22.20 

	17
	010902001006
	食堂入口门廊防水
	1.部位：雨棚
2.卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道
	m2
	22.20 

	
	4、门房防水
	
	
	

	18
	010902001007
	门房顶面防水
	1.部位：屋面
2.卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道
	m2
	54.32 

	
	5、办公楼内部维修
	
	
	

	19
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的面层：石膏板
2.垃圾外运：运距及消纳费投标人综合考虑
	m2
	104.25 

	20
	011302001001
	吊顶天棚
	1.吊顶名称：铝扣板吊顶
2.吊顶类型：平面吊顶非上人
3.龙骨做法：50系列U型轻钢龙骨
4.面层：0.8mm厚，600*600铝扣板
5.压条：铝合金压条
	m2
	104.25 

	21
	030412005001
	平板灯
	1.名称：LED平板灯
2.规格：600*600
3.安装形式：嵌入式
	套
	12.00 

	
	6、宿舍楼内部维修
	
	
	

	22
	011406001002
	二楼房间墙皮铲除刮白
	1.铲除：原墙面铲除，垃圾外运
2.基层：界面剂一道
3.面漆：满刮腻子两遍，乳胶漆面漆两遍
	m2
	67.43 

	23
	011406001003
	一楼走廊墙皮铲除刮白
	1.铲除：原墙面铲除，垃圾外运
2.基层：界面剂一道
3.面漆：满刮腻子两遍，乳胶漆面漆两遍
	m2
	165.06 

	24
	010902002001
	卫生间漏水维修
	1.部位：卫生间
2.防水材质、厚度：1.0mm厚JS防水涂料一道
	m2
	20.00 

	
	7、食堂内部维修
	
	
	

	25
	011606003003
	铝扣板吊顶拆除
	1.拆除的面层：铝扣板
2.垃圾外运：运距及消纳费投标人综合考虑
	m2
	71.96 

	26
	011302001003
	吊顶天棚
	1.吊顶名称：铝扣板吊顶
2.吊顶类型：平面吊顶非上人
3.龙骨做法：50系列U型轻钢龙骨
4.面层：0.8mm厚，600*600铝扣板
5.压条：铝合金压条
	m2
	71.96 

	27
	030412005003
	平板灯
	1.名称：LED平板灯
2.规格：600*600
3.安装形式：嵌入式
	套
	6.00 

	28
	030404031001
	排气扇
	1.名称：排气扇
2.规格：功率(W)32，风量(m³/h)95
3.安装方式：嵌入式
	个
	1.00 

	29
	010801001001
	更换木门
	1.品种：更换木门，原木门拆除及外运
2.规格：2100*1000mm
3.五金配件：含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件
	m2
	6.30 

	30
	010805005001
	更换双开玻璃门
	1.名称：更换玻璃门，原防盗门拆除及外运
2.门材质：不锈钢地簧玻璃门
	m2
	4.00 

	31
	011406001001
	储藏间墙皮铲除刮白
	1.铲除：原墙面铲除，垃圾外运
2.基层：界面剂一道
3.面漆：满刮腻子两遍，乳胶漆面漆两遍
	m2
	43.74 















