4T监控硬盘采购需求

一、采购项目概况
为严格落实上级公安机关关于一线警务安全保障和信息化建设工作要求，持续夯实常态化全天候勤务装备支撑能力。经统计，目前全省高警26个大队在用的72台数据采集站均为2019年投入使用，设备原有存储容量已无法适配现阶段海量执法音视频、勤务轨迹及警务数据存储工作需要。
为补齐设备存储短板，切实提升基层勤务信息化保障质效，拟对现有72台数据采集站统一实施存储扩容，为每台设备加装4T监控级硬盘，全面满足常态化执法数据留存、勤务资料备查及应急溯源工作需求，确保各项警务工作规范有序开展。
二、采购内容
货物名称：4T监控级硬盘
数量：72块
采购预算:人民币壹拾肆万肆千元整（￥144000.00元）。
三、主要技术参数及质量要求 
（一）通用标准要求
 所有供货产品须符合国家、行业现行最新强制性标准、技术规范及公安信息化设备使用要求，适配警务数据采集存储工作场景。
（二）产品质量总体要求
 1.所供产品为全新原厂正品行货，无翻新、无二手、无拆机、无样机、无返修记录；
2.产品原厂包装完好、标识清晰、序列号齐全，随货附带产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、原厂质保凭证等全套资料；
3.产品无质量瑕疵、无坏道、无故障隐患，适配本单位现有数据采集站设备，兼容匹配、运行稳定。
（三）核心技术参数
1.存储容量：不低于4TB；
2.存储技术：采用CMR垂直磁记录技术，杜绝叠瓦盘；
3.缓存容量：配备256MB及以上高速缓存；
4.设备转速：5400转及以上；
5.传输速度：最大连续读取速度可达180MB/s及以上；
6.接口类型：标准SATA接口，兼容现有设备；
[bookmark: _GoBack]7.工作模式：支持24小时全天候不间断运行，适配监控、数据存储高强度工作场景；
8.质保服务：提供三年原厂整机质保。
（四）安全合规要求
产品电气性能安全稳定，具备完善的安全防护机制，符合电子信息设备安全标准；适配公安涉密数据存储管理规定，满足警务数据安全存储、保密留存使用要求，无信息泄露风险。
四、项目验收标准及要求 
1.到货初验：货物送达现场后，逐一核对货品数量、外包装完整性、产品型号、出厂序列号、合格证及配套资料，确认货品无缺失、无破损、资料齐全。
2.安装调试验收：供应商完成全部货品安装、调试工作，逐台设备通电试运行，核对硬盘参数、存储功能、设备兼容性、读写速度等核心指标，确保所有设备正常运行、扩容功能达标。
3.最终竣工验收：所有设备试运行10个日历天，全程运行稳定、无卡顿、无报错、无故障，各项指标符合采购需求及技术标准，组织开展综合竣工验收。 
验收过程中若发现货品型号不符、参数不达标、质量瑕疵、无法兼容设备等问题，供应商须在采购人指定时限内无偿完成整改、全新换货；整改、换货后仍无法达到使用标准的，采购人有权拒收全部货品、解除采购合同，并依法追偿全部经济损失。
五、商务条款及售后服务要求
1.交货地点：采购人指定地点。
2.交货及完工时限：合同签订之日起10个日历天内，完成全部货物供货、运输、装卸、安装、调试、试运行工作，全部达到竣工验收标准。
3.质保服务要求：质保期内提供免费上门维修、免费更换故障配件服务，全程免收上门费、人工费、配件费、维修费；设备出现故障时，供应商须及时响应，快速排查处置，保障警务设备不间断正常运行。 
 

