湖北省公安交通管理局指挥中心“情指行”

一体化主题文化建设项目采购需求

第一部分：采购项目概况及要求

**1、项目简况**

项目地点位于湖北省公安交通管理局办公楼内（湖北省公安厅西院），主要对指挥中心大厅及相关办公区域警营文化建设进行升级改造，具体包括更新主题文化墙、开辟专题宣传栏、打造廉政文化墙等。

**2、供货要求及报价**

2.1供应商需按照附件清单中的明细提供各项目建设所需的全部产品及配套的配件、说明书、安装，以及相应配套服务（如有）。

2.2服务期：15个日历日，自合同签署之日起算。

2.3报价要求：项目总报价为实施本项目所有可能发生的费用，包括原材料、加工、运输、安装、税金、售后服务等。采购人不再额外支付其他任何费用。

**3、质量标准要求及验收要求**

3.1供需双方将依据合同的有关规定，对建设项目进行验收。

3.2供应商必须确保所有配套及服务的完整性。

3.3质保期：3年。

**4、服务要求**

4.1供应商需为采购人提供清单中所涉及的所有建设项目。

4.2供应商需派专人负责服务与质保期内与采购人沟通对接工作。

第二部分：采购需求明细

**（一）接处警室**

1.墙面原基础材质为双层中空玻璃，施工面积约15㎡（共4面）；

2.基础部分使用墙布打底（环保糯米胶或不干胶），面层使用3D亚克力、实木框架等（厚度不低于2cm）制作文化宣传语、公告公示栏等。

**（二）楼梯间**

1.墙面原基础为乳胶漆白墙，配置相框（或装饰画）约16个；

2.相框（或装饰画）需使用实木制作，位置根据现场布局确定，尺寸约为A4规格。

**（三）指挥大厅**

拆除大厅左侧“勤”“舆”3D亚克力文字，对底层宣绒布进行局部替换更新并作无缝处理，按原文字规格样式新增“行”3D亚克力文字。

**（四）指挥大厅门厅**

1.墙面原基础材质为木饰面板，配套文字及图案使用3D亚克力制作，字体高度约30cm左右，数量不少于20字（个）；

2.入厅门套需使用木饰面板包覆，门头采用不锈钢或3D亚克力背发光字设计，字（图案）数10个左右。

**（五）走廊**

1.墙面原基础为乳胶漆白墙，施工面积约16㎡；

2.基础部分使用宣绒布打底（环保糯米胶）；

3.面层使用3D亚克力、实木框架等（厚度不低于2cm）制作；

4.更换民警个人警礼服照片，数量不少于22张。

**（六）电梯厅**

1.墙面原为木饰面及发光字主题文化造型，面积约8㎡；

2.对原电梯间主题文化造型进行拆除；

3.底层使用防火木芯板（厚度不低于12mm）3D错层造型，面层使用宣绒布或乳胶漆，配造型背景及交警指挥中心logo、“湖北省公安交通管理局指挥中心（‘情指行’一体化合成作战中心）”不锈钢或3D亚克力背发光字设计。

**（七）标识门牌**

使用创意加厚底板及立体3D镂空背发光设计（充电式），数量不少于15个。

第三部分：供应商建议

建议符合采购需求的供应商认真对照本采购需求，经实地踏勘后，按照规定程序、在规定时间参与报价。