附件：鄂州大队围墙维修项目工程量清单
	序号
	名称
	项目特征描述
	单位
	工程量

	1
	围墙拆除
	1.砌体材质：砖砌围墙拆除
2.拆除高度：2.6m
3.垃圾外运：机械装运垃圾，运距及弃置场自行考虑
	m3
	84.93 

	2
	围墙基础
	1.名称：500mm高*300mm宽围墙混凝土基础
2.混凝土种类：商品混凝土
3.混凝土等级：C30
	m3
	16.29 

	3
	围墙基础模板
	1.围墙基础模板 胶合板模板 钢支撑
	m2
	108.59 

	4
	矩形柱
	1.名称：400*300mm围墙柱，柱高2.1m，间距4.2m
2.混凝土种类：商品混凝土
3.混凝土等级：C30
	m3
	6.55 

	5
	矩形柱模板
	1.矩形柱模板 胶合板模板 钢支撑
	m2
	76.44 

	6
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：箍筋HPB300 直径8mm
	t
	0.34 

	7
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径20mm
	t
	1.87 

	8
	围墙栏杆
	1.材质、规格：通透式铁艺栏杆安装
2.栏杆高度：2.1m
3.其他：含连接件制作、安装等
	m
	98.19 

	9
	原围墙外侧底部抹灰
	1.面层厚度、砂浆配合比：平均30mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰
2.基层高度：围墙内外有高差，外侧平均高度2m
	m2
	133.00 

	10
	围墙刷漆
	1.部位：围墙柱面、地梁面
2.腻子：满刮腻子两遍
3.油漆：外墙漆两遍，颜色由业主选定
	m2
	214.49 

	11
	脚手架
	1.搭设方式：室外建筑、装饰脚手架
2.搭设高度：2.6m以内
3.脚手架材质：钢管
	m2
	347.49 

	12
	围墙内侧排水沟清理、疏通
	1.原围墙内侧院内排水沟清理、疏通
	项
	1.00 


